Datasheet: QRE1113, FairChild

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de operação | -25 to +85 | ºC |
| Potência dissipada do sensor | 75 | mW |
| Corrente no coletor | 20 | mA |
| Tensão máxima de entrada; | 1.6 | V |
| Dimensões do sensor( altura, largura e comprimento); | 1.60, 4.90, 3.30 | mm |
| Corrente normalizada no coletor quando a distância entre o sensor e o objeto é 3mm | 0,22 | mA |